**Специальность:** 08.02.05 Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов

**Курс: 1 , группа:** САД1911

**Дисциплина:** Инженерная графика


**ФИО преподавателя:** Шабрамова Л.К.

**Дата:** 25.03.2020


**Тема: Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий**

**Графическая работа №13 «Вычерчивание фрагмента плана жилого здания, нанесение размеров на строительных чертежах»**


1. **Оформление строительного чертежа**
2. Скачать и установить программу Компас 3Д, добавочно приложение AEC (строительная конфигурация), если не получается установить программу, подойти к преподавателю на консультацию (вторник, среда)!!!




1. Загрузить строительное приложение следующей командой:




1. Выбрать приложение aec.pfl




1. Создать новый чертеж



1. Откроется новый формат строительного чертежа



1. Увеличить основную надпись и заполнить ее по образцу



1. Данный файл сохранить и отправить преподавателю на электронную почту

***Примечание****:*

*Выполненные работы (файлы) присылать в электронном формате 25.03.2020-31.04.2020 на электронную почту* [*ing.graf2020@mail.ru*](mailto:ing.graf2020@mail.ru)

*При сохранении папок и файлов, указать фамилию, номер группы*